|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| 工程名称：泮河校区青蓝公寓墙面粉刷工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面1、位置：201、214、301、314、401、414、501、514、601、614；218、215、318、315、418、415、518、515、618、615；2、铲除墙面墙皮，清理基层；3、说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | 2982.7 |  |  |  |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除1、面积：多处位置综合计算；2、剔除空鼓墙面，基层清理；3、说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | 18 |  |  |  |
| 3 | 011406003001 | 墙面裂缝处理1、工艺：用壁纸刀片把裂纹处剔成“V”型槽，在缝隙处涂刷墙固，待干燥后用水泥砂浆压入网格布一道，表面水泥砂浆找平。 | m | 466 |  |  |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料1、位置：201、214、301、314、401、414、501、514、601、614；218、215、318、315、418、415、518、515、618、615；2、基层找平后刷墙固一遍；3、腻子种类:2-3厚柔性腻子；4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | 2982.7 |  |  |  |
| 5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（点补）1、位置：二层12个房间综合计算，预估面积；2、基层找平后刷墙固一遍；3、腻子种类:2-3厚柔性腻子；4、刮腻子要求:分三遍批刮，磨平四周阴角找方找正5、涂料品种、喷刷遍数: 白色乳胶漆两遍 | m2 | 67.2 |  |  |  |
| 6 | 010103004001 | 竣工清理，细化保洁说明：含垃圾外运等，运距及运输方式自行考虑。 | m2 | 彻底清理 |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 起鼓地面瓷砖修复 | m2 | 10 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |